**МЕРОПРИЯТИЯ**

по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологический условий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степень опасности НМУ** | **Структурное подразделение (цех, участок)**  | **Наименование мероприятия**  | **Наименование загрязняющего вещества**  | **Достигаемый экологический эффект от мероприятия по снижению выбросов, %** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ЭСПЦ №3(печи ЭШП № 18-21, ЭШП 5ВГ, отделение № 1) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы; запрет чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. | 0288 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr(3+)) | 15 |
| 0344 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 15 |
| I | ЭСПЦ №3(аэрационный фонарь – оборудование цеха, отделение № 1, через неплотности ЭШП № 18-21, ЭШП 5ВГ в период плавления) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; | 0288 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr(3+)) | 15 |
| 0344 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 15 |
| I | ЭСПЦ №3(печи ЭШП № 33-38, отделение № 2) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы; запрет чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. | 0288 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr(3+)) | 15 |
| 0344 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 15 |
| I | ЭСПЦ №3(аэрационный фонарь – оборудование цеха, отделение № 2, через неплотности ЭШП № 33-38 в период плавления) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; | 0344 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 15 |
| I | Транспортный цех(тепловоз ТГМ-6) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений | 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 15 |
| I | Транспортный цех(тепловоз ТГМ-4) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений | 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 15 |
| I | Молотовый цех(станок ХШ7-03 № 5) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы; запрет чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. | 2930 Пыль абразивная | 15 |
| I | Прокатный цех № 1(подвесные наждаки участка ПВО) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы; запрет чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. | 2930 Пыль абразивная | 15 |
| I | Прокатный цех № 1(станок А1750 №19) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы; запрет чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. | 2930 Пыль абразивная | 15 |
| I | Прокатный цех № 1(станок А1750 № 3) | Организационно-технические мероприятия:  запрещение работы агрегатов на форсированных режимах; усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента; усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы; запрет чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. | 2930 Пыль абразивная | 15 |
| I | Прокатный цех № 1(подвесные наждаки № 21, 22, отрезной станок) | Запретить работу Станка А1749 № 3 | 2930 Пыль абразивная | 100 |
| I | Прокатный цех № 3(подвесные наждаки № 5, 6) | Запретить работу подвесных наждаков № 21, 22 и отрезного станка | 2930 Пыль абразивная | 100 |
| IIII | ЭСПЦ № 3ЭСПЦ №3 | Рассредоточить во времени однотипные технологические режимы работы электропечей ЭШП №18-21 (из двух печей ЭШП вывести из рабочего режима одну печь) | 0288 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr(3+)) | 30 |
| 0344 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 30 |
| 0344 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 30 |
| II | ЭСПЦ №3 | Рассредоточить во времени однотипные технологические режимы работы электропечей ЭШП № 33-38 (из шести печей ЭШП вывести из рабочего режима три печи) | 0288 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr(3+)) | 50 |
| 0344 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 50 |
| II, III | Молотовый цех | Прекратить работу методических печей №3,4,5,6 | 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 100 |
| II, III | Молотовый цех | Запретить работу Станка ХШ7-03 №5  | 2930 Пыль абразивная | 100 |
| II, III | Прокатный цех № 1 | Запретить работу Станка А1749 №3 | 2930 Пыль абразивная | 100 |
| II, III | Прокатный цех № 1 | Запретить работу подвесных наждаков №21,22 и отрезного станка | 2930 Пыль абразивная | 100 |
| II, III | Прокатный цех № 1 | Запретить работу подвесных наждаков ПВО | 2930 Пыль абразивная | 100 |
| II, III | Прокатный цех № 1 | Запретить работу Станка А1750 №19 | 2930 Пыль абразивная | 100 |
| II, III | Транспортный цех | Прекратить работу тепловозов ТГМ-6 | 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 100 |
| II, III | Транспортный цех | Прекратить работу тепловозов ТГМ-4 | 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 100 |
| III | ЭСПЦ № 3 | Рассредоточить во времени однотипные технологические режимы работы электропечей ЭШП №18-21 (из двух печей ЭШП вывести из рабочего режима одну печь) | 0288 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr(3+)) | 50 |
| 0344 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 50 |
| III | ЭСПЦ №3 | Рассредоточить во времени однотипные технологические режимы работы электропечей ЭШП № 33-38 (из шести печей ЭШП вывести из рабочего режима три печи) | 0288 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr(3+)) | 60 |
| 0344 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 60 |
| III | Прокатный цех № 1 | Запретить работу Станка ВСЗ-157 №16 | 2930 Пыль абразивная | 100 |
| III | Прокатный цех № 3 | Запретить работу подвесных наждаков № 5, 6 | 2930 Пыль абразивная | 100 |