**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Контактное лицо (по техническим вопросам) Огурцов Илья Валерьевич-начальник лаборатории АСУТП, телефон 8-3513-69-74-88, адрес электронной почты [ivog@zmk.ru](mailto:ivog@zmk.ru).  Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru). |
| 2. | Предмет договора. | **Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматического регулятора дуги печи № 32 вакуумно-дугового переплава в ЭСПЦ № 3.**  В рабочей документации предусмотреть:   1. Замену системы автоматического регулирования напряжения дуги. 2. Замену системы задания тока плавки. 3. Замену существующего технологического электродвигателя постоянного тока на новый – асинхронный без уменьшения качества управления процессом. 4. Замену органов управления и индикации. 5. Замену центрального пульта управления (ЦПУ). 6. Замену шкафа регистрации параметров плавки. 7. Замену кабельно-проводниковой продукции.   **В предложении необходимо указать:**   * **ссылку на данное ТЗ и прилагаемые к нему документы;** * **предлагаемую структуру управления, с указанием используемого оборудования и характеристик;** * **описание работы предлагаемой системы;** * **перечень ЗИП;** * **объем и сроки выполнения работ;** * **стоимость работ и оборудования, порядок оплаты;** * **работы, перечень оборудования и материалов не входящих в стоимость ТКП, но необходимых для запуска регулятора в работу.**   Проектная документация и поставляемое оборудование должны соответствовать:   * **техническим требованиям к электрооборудованию и автоматике регулятора напряжения дуги печи ВДП №32 ЭСПЦ-3;** * **требованиям к технологическому процессу печи ВДП №32 ЭСПЦ-3;** * **техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ»;** * **состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (действующая редакция);** * **проектную документацию предварительно согласовать с Заказчиком;** * документация должна предоставляться на русском языке, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 3-х экземплярах на электронных носителях(USB-флэш-накопитель)в форматесредыразработки и (или) pdf-формате (с функцией поиска текста).   В комплексе технических средств САУ должно использоваться оборудование серийного производства. Не допускается применение технических средств единичного и мелкосерийного производства. Поставляемое оборудование должно быть максимально унифицировано с новым оборудованием печей ВДП № 25, 30, 31.  Разрабатываемое программное обеспечение ПЛК, панели оператора, преобразователя предоставляется в открытом виде без паролей с возможность чтения и внесения изменений.  В объеме поставляемого оборудования предусмотреть:   1. Шкаф управления (регулятор дуги). 2. ЦПУ. 3. Шкаф регистрации параметров плавки. 4. Комплект органов управления и индикации. 5. Технологический электродвигатель. 6. Комплект ЗИП (модуль CPUPLC, карта памяти CPU, модули ввода/вывода сигналов PLC, блоки питания, преобразователи сигналов, частотный преобразователь, панель оператора, реле). 7. Комплект кабелей и монтажные материалы для их подключения. 8. Средства диагностики и настройки оборудования (программатор, мультиметр, токовые клещи).   Поставка оборудования и материалов на склад заказчика осуществляется силами подрядчика и за счет средств подрядчика.  В объем монтажных работ, выполняемых подрядчиком, входит:  - монтаж шкафов и ЦПУ на месте установки;  - шефмонтаж кабелей;  - подключение кабелей с обоих сторон.  По окончании ПНР предоставить Заказчику протокол наладки (включая параметры настройки преобразователей, регуляторов, защит). Произвести обучение технологического и обслуживающего персонала.  Прибытие специалистов подрядчика на рабочую площадку заказчика в течение 24 часов в случае аварийной необходимости (в течение гарантийного периода). |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, электросталеплавильный цех № 3.  Срок выполнения работ 2024 год. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 21 ноября 2023г.  Время окончания приема предложений-17.00 часов 04 декабря 2023г.  Дата обобщения предложений-05 декабря 2023г.  Дата подведения предварительных итогов-06 декабря 2023г.  Дата подведения окончательных итогов-13 декабря 2023г.  Дата составления протокола-13 декабря 2023г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 13 декабря 2023г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ. |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ  - качество работ и квалификация участника закупок  - срок выполнения работ  - условия оплаты  - гарантийный срок  - объем предоставления гарантий |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. | |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). | |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.**  **В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. | |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы:  - свидетельство СРО на выполнение видов деятельности в рамках настоящего конкурса  - подтверждение опыта запуска «Регулятора дуги для печей ВДП» (референс-лист, отзывы заказчиков)  - уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений  - выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |