**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ»), 456203 г. Златоуст, Челябинская область, ул. им. С.М. Кирова. д 1, корпус ЦИОТП (ЦЗЛ), каб. 205.Контактное лицо (по техническим вопросам): ­­­ Макаров Юрий Маркеевич, электрик прокатного цеха № 3, тел. – 8-950-728-65-82, Подкорытов Сергей Викторович, электрик участка ЦЛАП, тел. – 8-912-313-50-95.Контактное лицо (по вопросам оформления документации): Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты tender@zmk.ru. |
| 2. | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ. | **Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования и кабельно-проводниковой продукции, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по модернизации электрооборудования тяжёлого токарного станка 1А660 Прокатного цеха № 3.**Исходные данные:* тяжёлый токарный станок 1А660 имеет следующие характеристики:
* наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм 1250;
* наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над суппортом, мм 900;
* наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 6000;
* наибольшая масса изделия, обрабатываемого в центрах передней и задней бабки, кг 25000;
* пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин 1,6…200;
* пределы продольных подач, мм/об. 0,065….3,14;
* количество суппортов 1;
* высота резца, устанавливаемого на резцедержателе, мм 63;
* диаметры деталей, устанавливаемых в закрытом люнете, мм 310…710;
* диаметры деталей, устанавливаемых в открытом люнете, мм 400…1250;
* класс точности по ГОСТ 8—82. Н.
* СУ главного привода: генератор – двигатель. Ремонт невозможен по причине отсутствия запчастей;
* электродвигатель главного привода П-131-4К:
* мощность, кВт 55;
* скорость, об/мин 300 (макс. 1500);
* напряжение, В 220.

Ремонт невозможен по причине отсутствия запчастей.* система управления станком состоит из релейной автоматики, электромагнитных муфт. Ремонт невозможен по причине отсутствия запчастей.

В рабочей документации предусмотреть: 1.Проект электрических шкафов и пультов управления, электрических сборок с учетом принципа действия и назначения станка. Схема управления – релейно-контакторная (без использования микропроцессорной техники). 2.Проект всех кабельных трасс. 3.На всех механизмах (главный привод, вспомогательные механизмы),требующих по технологии регулирования скорости, применить электродвигатель переменного тока с управлением от частотно регулируемого преобразователя (ЧРП). ЧРП разместить в шкафу приводов. Тип ЧРП согласовывается с Заказчиком.4.Программное обеспечение на преобразователь в «открытом виде». Объем передаваемого ПО должен обеспечить полное восстановление работоспособности поставляемого оборудования специалистами ООО «ЗМЗ» (без привлечения организации - разработчика), в случае выхода из строя привода. 5.Перечень параметров настроек оборудования в бумажном и электронном виде.6.Предусмотреть защиту от перенапряжений.7.Структура и полный перечень функций системы управления разрабатывается Исполнителем и согласовывается Заказчиком.8.Инструкции по эксплуатации основного электрооборудования и систем станка.В объеме поставляемого оборудования предусмотреть:1. Электрооборудование, электродвигатели, шкаф ввода, шкаф главного привода, шкаф вспомогательных механизмов, шкаф управления, главный и местные пульты управления, кабельно-проводниковая продукция согласно проекта.2.Программатор (ноутбук с комплектом соединительных кабелей и модуля сопряжения, сервисной программой диагностики) с функцией осциллографирования значений тока, скорости, напряжения и пр. в реальном времени. 3. Комплект ЗИП (10% от установленного, но не менее 1 единицы). 4. Рабочая и исполнительная документация.Объем выполняемых работ:1.Проектирование.2.Монтаж кабельных трасс.3.Монтаж и подключение всех силовых и контрольных проводов кабелей.4.Изготовление и монтаж электрических шкафов и пультов управления.5.Монтаж электрических сборок.6.Монтаж преобразователей.7.Пусконаладочные работы.**8.СМР производятся в соответствии с РД и инструкцией по выполнению СМР.****9.После проведения СМР необходимо произвести уборку рабочей площадки.****10.Работы по испытанию электрооборудования Подрядчик осуществляет собственными силами и средствами.**11.Подготовка технического отчета и протоколов испытаний и наладки.Выполнение работ не предусматривает разбивку на этапы и является единым комплексом. |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, Прокатный цех № 3.Срок выполнения работ 1 кв. 2025 год. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 25 декабря 2024г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 13 января 2025г.Дата обобщения предложений-14 января 2025г.Дата подведения предварительных итогов-15 января 2025г.Дата подведения окончательных итогов-22 января 2025г.Дата составления протокола-22 января 2025г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 22 января 2025г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | 1. Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ.2. Наличие свидетельства СРО на выполнение видов деятельности в рамках настоящего технического задания. |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ.**Гарантийные обязательства:**срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие в процессе эксплуатации неисправности, вызванные ненадлежащим исполнением условий договора, и возместить, в случае причинения ущерба по причине указанных неисправностей, все убытки Заказчика.****В предложении необходимо указать:****-перечень поставляемого оборудования и материалов, их характеристики;****-объем выполнения работ;****-сроки выполнения работ.**Проектная документация и поставляемое оборудование должны соответствовать:**-состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (действующая редакция);****-техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ»;****-проектную документацию предварительно согласовать с Заказчиком;**-документация должна предоставляться на русском языке, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 3-х экземплярах на электронных носителях в формате средыразработки и (или) pdf-формате (с функцией поиска текста).Заказчику передаются исходные, настроечные и рабочие программы управления преобразователей с открытыми ключами доступа в бумажном виде в 3 экз. и на электронном носителе в 3 экз. |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы- свидетельство о членстве в СРО- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |